固体废物污染环境防治信息公告

为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，现将石家庄驰远化有限公司固体废物污染环境防治信息公告如下：

     2021年度危险废物品种包括废活性炭（900-039-49）、废有机溶剂（900-047-49）、废机油（900-217-08）、废试剂瓶（900-041-49）、在线监测设备废液（900-047-49）、污水站化验废液（900-047-49）。

2021年度废活性炭产生39.887吨，转移36.04吨，暂存5.08吨；废有机溶剂产生0.4393吨，转移0.8239吨，暂存0.056吨；废机油产生0.639吨，转移0.8135吨，暂存0吨；废试剂瓶产生0.0739吨，转移0.1112吨，暂存0.014吨；在线监测设备废液产生0.3099吨，转移0.3726吨，暂存0.226吨；污水站化验废液产生0.039吨，转移0.0538吨。2021年度危险废物均为省内转移，转移至石家庄中油优艺环保科技有限公司进行处置，目前无自行处理设施、

2022年度危废计划转移量废活性炭50吨、废有机溶剂1吨、废机油1吨、废试剂瓶0.2吨、在线监测设备废液0.5吨、污水站化验废液0.4吨。

危险废物委托处置单位情况如下：

河北翔宇环保科技有限公司焚烧处理（D10）,危险废物经营许可证编号:1301330051 有效期自2020年4月14日至2025年4月13日。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，我公司建设危废库房下：

# 1、危废库房专门盛放公司产生的危险废物，禁止其它无关东西堆放在危废库房。

# 2、危废库房满足防风、防雨、防晒的三防要求。

# 3、没有将不相容的废物混合和合并存放。

# 4、危废库房门口设置警示标识牌和危险信息牌。

# 5、危险废物分类存放，并设置相应的危废标识牌。

# 6、危废库房有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

# 7、实行双人双锁制度。

# 8、危废库房地面及墙体四周均做防渗处理。

# 9、盛装危险废物的容器黏贴标签并按照规范填写。

10、危废产生储存台账按照要求正确填写。