固体废物污染环境防治信息公告

为全面贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，现将石家庄驰远化有限公司固体废物污染环境防治信息公告如下：

     2021年度危险废物品种包括废活性炭（900-039-49）、污泥（900-046-49）、废油漆桶（900-041-49）、废有机溶剂（900-047-49）、废机油（900-217-08）、废试剂瓶（900-041-49）、在线监测设备废液（900-047-49）、污水站化验废液（900-047-49）。

2021年度废活性炭产生3.145吨，转移2.675吨，暂存0.47吨；污泥产生16.697吨，转移14.528吨，暂存2.169吨；废油漆桶产生0.4091吨，转移0.3761吨，暂存0.033吨；废有机溶剂产生0.2263吨，转移0.1812吨，暂存0.0614吨；废机油产生0.3206吨，转移0.218吨，暂存0.1026吨；废试剂瓶产生0.2638吨，转移0.2972吨，暂存0.0558吨；在线监测设备废液产生0.3046吨，转移0.2526吨，暂存0.052吨；污水站化验废液产生0.0785吨，转移0.0785吨。2021年度危险废物均为省内转移，转移至河北翔宇环保有限公司进行处置，目前无自行处理设施

2022年度危废计划转移量废活性炭5吨、污泥22吨、废油漆桶0.7吨、废有机溶剂0.5吨、废机油1吨、废试剂瓶0.5吨、在线监测设备废液0.5吨、污水站化验废液0.5吨。

危险废物委托处置单位情况如下：

河北翔宇环保科技有限公司焚烧处理（D10）,危险废物经营许可证编号：1301330051 有效期自2020年4月14日至2025年4月13日。

# 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）要求，我公司建设危废库房，具体情况如下：

# 1、危废库房专门盛放公司产生的危险废物，禁止其它无关东西堆放在危废库房。

# 2、危废库房满足防风、防雨、防晒的三防要求。

# 3、没有将不相容的废物混合和合并存放。

# 4、危废库房门口设置警示标识牌和危险信息牌。

# 5、危险废物分类存放，并设置相应的危废标识牌。

# 6、危废库房有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置、

# 7、实行双人双锁制度。

# 8、危废库房地面及墙体四周均做防渗处理。

# 9、盛装危险废物的容器黏贴标签并按照规范填写。

10、危废产生储存台账按照要求正确填写。